# Názov predmetu zákazky: Vybavenie kuchyne

# Technická špecifikácia:

|  |
| --- |
| **Názov zariadenia resp. logického celku: Vybavenie kuchyne** |
| **Celok** | **Časť** | **Parameter** | **MJ** | **Požadovaná hodnota – minimálna technická špecifikácia****(NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Hodnota parametra predkladateľa ponuky****(uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent Požadovanej hodnoty)** |
| Vybavenie kuchyne | Pult výdajný ohrevný | Počet | ks | 1 |  |
| Rozmer (šxhxv) | mm | Min. 1200x700x850/900  |  |
| kapacita | - | In. 3 x GN1/1 hl. 200 |  |
| regulácia teploty | - | Min. 30-80°C |  |
| z 3 strán zakrytý | - | áno |  |
| 1 x výpustný ventil | - | áno |  |
| 1 x polica | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Vozík servírovací dvoj policovýbez držadiel | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 695x695x860 |  |
| 2 police | - | áno |  |
| nosnosť | - | Min. 100kg |  |
| rozmer políc | mm | Min. 600x600 |  |
| plastové nárazníky | - | áno |  |
| 4 kolieska (2 brzdené) pr. 125mm | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl pracovný s posuvnými dverami | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | 1400x600x850/900 |  |
| posuvné dvere | - | áno |  |
| 2 x polica | - | áno |  |
| hrúbka pracovnej dosky | mm | Min. 40 |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Varidlo sklokeramické | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 400x700x900 |  |
| príkon elektro | - | Min. 5kW/400V |  |
| elektrický príkon varných zón | - | Min. 2x2,5kW |  |
| počet varných zón | - | Min. 2ks |  |
| priemer varnej zóny | - | Min. 300mm na otvorenej podstavbe |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl pracovný veľký so zásuvkovým setom | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 2000x700x900 |  |
| 3 x zásuvka pod sebou | - | áno |  |
| hrúbka pracovnej dosky | - | Min. 40mm |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Varič na víno/vodu | Počet | ks | 1 |  |
| priemer | cm | Min. 21,5  |  |
| výška | cm | Min. 42  |  |
| objem | - | Min. 10 l |  |
| príkon elektro | - | Min. 2 kW/230V |  |
| regulácia teploty | - | Min. 30-100°C |  |
| hladinoznak | - | áno |  |
| výhrevné teleso mimo varný priestor | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Chladnička podpult. nerezováventilovaná | Počet | ks | 2 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 600x615x860 |  |
| príkon elektro | - | mi. 0,16kW/230V |  |
| objem | - | Min. 130 l |  |
| chladenie | - | ventilované |  |
| vonkajšie prevedenie | - | nerezová |  |
| prev. teplota | - | Min. 0/+10°C |  |
| elektronická riadiaca jednotka | - | áno |  |
| 3 x rošt | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl umývací s policou a zásuvkou | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 1200x700x900 |  |
| 1 x drez | - | áno |  |
| rozmery vane (šxhxv) | mm | 400x500x250/300 |  |
| lisovaná vaňa | - | áno |  |
| 1 x polica | - | áno |  |
| 1 x zásuvka | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Batéria páková otočná a sifón | Počet | ks | 1 |  |
| Batéria páková otočná | - | áno |  |
| sifón | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Robot univerzálny | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 246x338x411 |  |
| príkon elektro | - | Min. 0,3kW/230V |  |
| objem kotlíka | - | Min. 4,8 l |  |
| zdvíhanie kotlíka | - | mechanické, pákou |  |
| základné príslušenstvo | - | hák, metla, miešač, kotlík |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl pracovný jednoduchý | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 900x700x900 |  |
| hrúbka pracovnej dosky | mm | Min. 40 |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Kôš na odpadky nerez. mobilný | Počet | ks | 1 |  |
| priemer | cm | Min. 44 |  |
| výška | cm | Min. 61 |  |
| objem | l | Min. 50 |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Polica stolová | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 900x350x350 |  |
| 1 x polica | - | áno |  |
| celonerezové prevedenie | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl umývací so zvýšeným zadným lemom | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 800x700x900 |  |
| 1 x drez | - | áno |  |
| rozmery vane (šxhxv) | mm | Min. 400x500x250/300 |  |
| lisovaná vaňa | - | áno |  |
| výška zadného lemu | mm | Min. 300 |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Sprcha stoj. s ramienkom | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 150x200x1100 |  |
| nerezová tlaková hadica | - | áno |  |
| vyrovnávacia pružina | - | áno |  |
| tlaková sprcha s pákovým ovládačom | - | áno |  |
| batéria z drezu,úchyt do steny | - | áno |  |
| spätné klapky | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Sifon jednodrez - nerezový | Počet | ks | 1 |  |
| Sifon jednodrez | - | áno |  |
| nerezový | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Umývačka skla a riadu  | Počet | ks | 1 |  |
| podpultová | - | áno |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 600x610x820 |  |
| kapacita | - | Min.: 30/20 košov/h (do 540 tanierov/h) |  |
| cyklus | - | 120", 180" |  |
| rozmer koša (šxh) | mm | Min. 500x500 |  |
| maximálna vstupná výška | mm | Min. 330 |  |
| spotreba vody | - | Min. 3,3 l/cyklus |  |
| bojler | - | tlakový |  |
| zobrazenie umývacích a oplachových teplot na displeji | - | áno |  |
| autodiagnostický systém detekcie závad | - | áno |  |
| termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP | - | áno |  |
| samočistiaci program | - | áno |  |
| nastavenie dávkovačov cez ovládací panel | - | áno |  |
| základné príslušenstvo | - | -koš na 18 plytkých tanierov-košík na príbory-odpadové čerpadlo-dávkovač oplachového prostriedku-dávkovač umývacieho prostriedku  |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Podstavec pod podpultovú umývačku | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | 610x600x470 |  |
| 3 x zásuv na kôš 500x500 | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Oplachový prípravok | Počet | ks | 1 |  |
| oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu | - | áno |  |
| Dávkovanie | - | Min.: 0,2 až 1 g prípravku na 1 liter umývacieho roztoku v závislosti na tvrdostivody a stupni znečistenia riadu |  |
| Balenie | - | Min. 10 kg |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Umývací prípravok | Počet | ks | 1 |  |
| univerzálny tekutý umývací detergent pre profesionálne umývačky riadu | - | áno |  |
| Dávkovanie | - | Min. 1 až 6 g prípravku na 1 liter umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vodya stupni znečistenia riadu |  |
| Balenie | - | Min. 12 kg |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl pracovný s policou | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 600x700x900 |  |
| 1 x polica | - | áno |  |
| hrúbka pracovnej dosky  | mm | Min. 40 |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Výlevka kombinovaná | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer (šxhxv) | mm | Min. 500x700x900 |  |
| 1 x vaňa | mm | Min. 500x400x250 (šxhxv) |  |
| 1 x vaňa | mm | Min. 300x250x200 (šxhxv) |  |
| páková batéria | - | áno |  |
| plastový sifón | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl umývací s policou | Počet | ks | 1 |  |
| Rozmer (šxhxv) | mm | Min. 1100x700x900  |  |
| rozmery vane (šxhxv) | mm | Min. 400x500x250/300  |  |
| lisovaná vaňa | - | áno |  |
| 1 x polica | - | áno |  |
| Otvor pre batériu | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Sprcha stoj. s ramienkom | Počet | ks | 1 |  |
| Rozmer (šxhxv) | mm | Min. 150x200x1100  |  |
| nerezová tlaková hadica | - | áno |  |
| vyrovnávacia pružina | - | áno |  |
| tlaková sprcha s pákovým ovládačom | - | áno |  |
| batéria z drezu,úchyt do steny | - | áno |  |
| spätné klapky | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Sifon jednodrez - nerezový | Počet | ks | 1 |  |
| Sifon jednodrez - nerezový | - | áno |  |
| zvršok T 705 | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Chladnička podpult. nerezová ventilovaná | Počet | ks | 1 |  |
| Rozmer (šxhxv) | mm | Min. 600x615x860  |  |
| príkon elektro | - | Min. 0,16kW/230V |  |
| objem | - | Min. 130 |  |
| vonkajšie prevedenie | - | nerezové |  |
| teplota | - | Min. 0/+10°C |  |
| elektronická riadiaca jednotka | - | áno |  |
| zámok | - | áno |  |
| základné príslušenstvo | - | Min. 3 x rošt |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Stôl pracovný jednoduchý | Počet | ks | 1 |  |
| Rozmer (šxhxv) | mm | Min. 800x600x900  |  |
| hrúbka pracovnej dosky | mm | Min. 40 |  |
| Nad chladničku | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Zmäkčovač | Počet | ks | 1 |  |
| rozmer | mm | Min. 190x515 (priem x v) |  |
| objem | l | Min. 12 |  |
| vstupná teplota vody | - | Min. 8 - 25°C max. odporúčaný |  |
| prietok | - | Min. 500 l/h |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Vodomer bytový | Počet | ks | 1 |  |
| vodomer 1/2" | - | áno |  |
| šróbenie | - | áno |  |
| prípojná tlaková hadica | - | áno |  |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: |
| Ďalšie súčastihodnotyobstarávanéhozariadenia | Doprava zariadení na miesto prevádzky: Materská škola Malý Lapáš, Sv Martina, 951 04 Malý Lapáš | áno |  |
| Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar | áno |  |
| Montáž / inštalácia tovaru s uvedením do prevádzky | áno |  |
| Záručná lehota min. 24 mesiacov | áno |  |

Špecifikácia ceny:

Vybavenie kuchyne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov | Počet (MJ) | Cena bez DPH za MJ | Cena spolu bez DPH | Cena s DPH za MJ | Cena spolu s DPH |
| Pult výdajný ohrevný | 1 |  |  |  |  |
| Vozík servírovací dvoj policový bez držadiel | 1 |  |  |  |  |
| Stôl pracovný s posuvnými dverami | 1 |  |  |  |  |
| Varidlo sklokeramické | 1 |  |  |  |  |
| Stôl pracovný veľký so zásuvkovým setom | 1 |  |  |  |  |
| Varič na víno/vodu | 1 |  |  |  |  |
| Chladnička podpult. Nerezová ventilovaná | 2 |  |  |  |  |
| Stôl umývací s policou a zásuvkou | 1 |  |  |  |  |
| Batéria páková otočná a sifón | 1 |  |  |  |  |
| Robot univerzálny | 1 |  |  |  |  |
| Stôl pracovný jednoduchý | 1 |  |  |  |  |
| Kôš na odpadky nerez. mobilný | 1 |  |  |  |  |
| Polica stolová | 1 |  |  |  |  |
| Stôl umývací so zvýšeným zadným lemom | 1 |  |  |  |  |
| Sprcha stoj. s ramienkom | 1 |  |  |  |  |
| Sifon jednodrez - nerezový | 1 |  |  |  |  |
| Umývačka skla a riadu | 1 |  |  |  |  |
| Podstavec pod podpultovú umývačku | 1 |  |  |  |  |
| Oplachový prípravok | 1 |  |  |  |  |
| Umývací prípravok | 1 |  |  |  |  |
| Stôl pracovný s policou | 1 |  |  |  |  |
| Výlevka kombinovaná | 1 |  |  |  |  |
| Stôl umývací s policou | 1 |  |  |  |  |
| Sprcha stoj. s ramienkom | 1 |  |  |  |  |
| Sifon jednodrez - nerezový | 1 |  |  |  |  |
| Chladnička podpult. nerezová ventilovaná | 1 |  |  |  |  |
| Stôl pracovný jednoduchý | 1 |  |  |  |  |
| Zmäkčovač | 1 |  |  |  |  |
| Vodomer bytový | 1 |  |  |  |  |
| Spolu: |  |

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum: